Cotation de prix

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Référence.** | ICT-GIN-20180105 | **Date**: 05 janvier 2018 |
| **A:** | Moubine | Systèmes de fabrication de glace ICESTA  |
| **Destinateur:**  | Moussa Daffe | **De**: M. Vivian |
| **E-mail:** | moubinevoyageinter@gmail.com  | **E-mai**l : service@icesta.com  |
| Tél Abidjan: +225 622206372 | Tél:+86-0755-2991 9398 Portable:+86 185 0305 5087 |
| **Sujet:**  | **Offre de prix pour la machine à glace en écaille à eau de mer de 5 tonnes (Modèle: IFS5T-R4W)** |

**Ce programme inclut les parties suivantes:**

**1.) Offre de prix pour Machine à glace en écaille 5T (Alimentation électrique: 380V/3P/50Hz)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nom** | **Modèle** | **Capacité** | **Dimension****LXlXH (mm)** | **Prix unitaire** **(USD)** |
| **Machine à glace en écaille à eau de mer** | IFS5T-R4W | 5 tonnes | **21900** | **21,900** |
| **FOB SHENZHEN** | **21,900** |

 **TERMES COMMERCIAUX**

|  |  |
| --- | --- |
| **Remarques** |  |
| Termes commerciaux | **FOB SHENZHEN** |
| Conditions de paiement | Transfert télégraphique. Acompte de 30% après confirmation du bon de commande. Le solde est payable avant la livraison. |
| Délai de livraison | 30-35 jours après le paiement de l’acompte, selon le modèle et la quantité. |
| Emballage | Emballage en bois standard  |
| Validité | **90** jours |
| Période de garantie | **1 an** après la date du B/L. En cas de défaillance pendant la période de garantie, notre société fournira gratuitement les pièces détachées. Nous offrons aussi le service de consultation & support technique permanent pendant toute la durée de vie des machines.  |

**2.) Caractéristiques et Photo de référence pour Machine à glace en écaille à eau de mer**

****

1. Couvercle supérieur : Acier inoxydable SS 304

2. Plateau de distribution d’eau : Acier inoxydable SS 304

3. Grattoir pour glace : Acier inoxydable SS 304

4. Déflecteur d’eau (Chicane d’eau): Acier inoxydable SS 304

5. **Surface de congélation du tambour de la machine：**

Acier inoxydable **SS 316L** pour le type eau de mer.

1. Surface externe du tambour de la machine:

Fibre de verre ou SS 304

1. Base inférieure :

Acier inoxydable SS 304

****

****

**Merci pour votre reconsidération.**

**Merci à vous.**