|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通用公差（未注） | | | d |  |  | | | | | |
| 按照ISO2768 规定 | | | C |  |  | | | | | |
| 补充规定：  -尺寸偏差： > 4000 mm, ± 3mm  -几何偏差 : > 3000 mm, ± 5mm | | | B |  |  | | | | | |
| A | 创建 |  | | | | | |
| 指数  （参考） | 变更 | 日期 | | | 名字 | | |
| **F-PROD:** | |  | | | | | |
| 粗糙度： ISO 1302 （未注） | | | 套数： | |
| 材质：  固定的或可移动的（F/M） | | | 组件： | | 生产零件质量： g | | | | | |
| 热处理 | 表面处理 | | 零件： | | 比例： 2 :1 | | | | 日期：17/04/2018 | |
| 绘图： A-JAR | 确认生效： H-MEZ | | | | 批准：  R-MER |
|  | 油漆：ral 1050 | | 图样 | TME-01 |  |  | | | |  |
|  | 电镀锌层 | 镀锌 | 指数  （参考）： A | | 板材(planche )：2-2 | | | |
|  | 抛光漆 | 铬 |  | 此图未经SERAF书面授权不可复制或交付给第三方。 | | | | | 纸张大小：  A4 H | |
| 数量：01 | | |