|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用公差（未注） | d |  |  |
| 按照ISO2768 规定 | C |  |  |
| 补充规定：-尺寸偏差： > 4000 mm, ± 3mm-几何偏差 : > 3000 mm, ± 5mm | B |  |  |
| A | 创建 |  |
| 指数（参考） | 变更 | 日期 | 名字 |
| **F-PROD:** |  |
| 粗糙度： ISO 1302 （未注） | 套数： |
| 材质：固定的或可移动的（F/M） | 组件： | 生产零件质量： g |
| 热处理 | 表面处理 | 零件： | 比例： 2 :1 | 日期：17/04/2018 |
| 绘图： A-JAR | 确认生效： H-MEZ | 批准：R-MER |
|  | 油漆：ral 1050 | 图样 | TME-01 |  |  |  |
|  | 电镀锌层 | 镀锌 | 指数（参考）： A | 板材(planche )：2-2 |
|  | 抛光漆 | 铬 |  | 此图未经SERAF书面授权不可复制或交付给第三方。 | 纸张大小：A4 H |
| 数量：01 |