|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UTOP-660A | 650X320mm، أربعة أعمدة، فولاذ مربع الشكل، تمديد بواسطة الأسطوانة، تغذية بواسطة المحرك، تحكم شاشة اللمس وPLC، وحدة اللف المستقلة، جهاز التحكم في درجة الحرارة من Yateks، Shanghai، وحدة تعديل الفلطية من AOYI، Shenzhen. منطقة التسخين: جزء علوي 10x9، جزء سفلي 9x9، الشوط: 200مم | US$25,000 |
| SPC-660C | 650X320mm، أربعة أعمدة، فولاذ مربع الشكل، تمديد بواسطة محرك مؤازر 5.5kw، تغذية بواسطة محرك مؤازر 4.4kw، تحكم شاشة اللمس وPLC، وحدة اللف المستقلة، جهاز التحكم في درجة الحرارة من Yateks، Shanghai، وحدة تعديل الفلطية من AOYI، Shenzhen. منطقة التسخين: جزء علوي 10x9، جزء سفلي 9x9، الشوط: 200مم | US$38,000 |
| SPC-750A | 720X400mm، أربعة أعمدة، فولاذ مربع الشكل، تمديد بواسطة الأسطوانة، تغذية بواسطة المحرك، تحكم شاشة اللمس وPLC، وحدة اللف المستقلة، جهاز التحكم في درجة الحرارة من Omron، وحدة تعديل الفلطية من KEJIKEYI، منطقة التسخين: جزء علوي 10x9، جزء سفلي 9x9، الشوط: 200مم. | US$35,000 |
| SP-760B | 760X420mm، أربعة أعمدة، فولاذ مربع الشكل، تمديد بواسطة محرك مؤازر 7.5kw، تغذية بواسطة محرك مؤازر 4.4kw. تحكم شاشة اللمس وPLC، المحرك المؤازر اللاتمركزي بـ 15kw، وحدة اللف المستقلة، جهاز التحكم في درجة الحرارة من Omron، وحدة تعديل الفلطية من KEJIKEYI. منطقة التسخين: جزء علوي 10x9، جزء سفلي 9x9، الشوط: 200مم. | US$48,000 |