

WUXI ZHENDA AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD.

Adresse: No.3, C District, Private Economy, Xibei, Wuxi,Jiangsu Province, China

Tél: +86-510-83137670 FAX:+86-510-83135092

Skype: roy5386293 E-mail: chinazhenda@gmail.com Site internet: www.zdplatform.com

Contact: Roy Qiu

**DEVIS**

A: CDT Date: 15.04.2019

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Modèle du produit** | **Configuration** | **PRIX UNITAIRE FOB SHANGHAI** | **Quantité** | **Montant** |
| ZLP800 | \* Matériel: Acier Q235 avec surface peinte  \*2 Treuils Ltd8.0 (380v/3phases/50hz/1.8kw)  \*1 Panneau de contrôle électrique (Contacteurs Schneider)  \*4 Câbles en acier 100m, diamètre 8,6mm  \*1 Câble de raccordement 100m, 3×2,5mm²+2×1,5mm²  \*2 Verrous de sécurité, type anti-inclinaison  \*1 Plateforme 7,5m (2,5+2,5+2,5)  \*2 pièces, Mécanisme de suspension au toit  \*2 Roues murales  \*40 pièces, Contrepoids en ciment, poids unitaire 25kg  \*4 pièces, Poids de câbles en ciment  \*1 boîte, Ecrous et Boulons  \*4 pièces, Roues mobiles pour plateforme | 2250 USD | 3 ensembles | 6750 USD |

Frais d'expédition Casablanca, Maroc: 540 USD

Assurance transports: 25 USD

Montant total CIF: 7315 USD

1. Conditions de validité: 1 mois.

2. Paiement: 30% en avance par T/T, le solde de 70% payé par T/T après inspection par le client et avant la livraison.

3. Période de livraison: 10 jours ouvrables après réception du paiement.

4. Emballage: Caisse-palette en contreplaqué.

5. Garantie: 1 an.

6. Quantité de commande minimum: Quantité ci-dessus.

7. Pièces de rechange FOC, avec la commande.

8. Frais de port à destination couverts par l’acheteur.

**Photos d’échantillons pour référence** 

**Suspension Mechanism**

****

**Treuil Verrou de sécurité Coffret électrique**

****

****

**Câble en acier Câble électrique Contrepoids**



