|  |
| --- |
|  |
|  |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Спецификация оборудования****Технические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Ед.изм.** | **Центрифуга** **трикантерная ЛВС 420х1720** |
| Назначение состав и исполнение | 1 | Горизонтальная цилиндро-коническая трикантерная центрифуга со сплошной стенкой ротора для непрерывного разделения трехфазных смесей двух жидкостей и твердой фазы.  |
| Продукт поступающий на разделение | - | Вода-60%Нефтепроуты-20%Соль, сера, реагенты15%Песок-5% |
| Разделение продукта на выходе | - | ВодаМаслоТвердый осадок |
| Производительность  | м3/час | 5 |
| Габаритные размеры центрифуги | ДхШхВ (мм) | 3523х1015х1105 |
| Габаритные размеры шкафа управления  | ДхШхВ (мм) | 900х550х1900 |
| Вес | кг | 3800 |
| Тип шкафа управления |  | Siemens, сенсорное управления, преобразователи частоты |
| Электрическая мощность основного электромотора  | кВт | 22 |
| Электрическая мощность вспомогательного электромотора планетарного редуктора  | кВт | 7,5 |
| Частота вращения ротора  | мин | 0-3600 |
| Материал ротора барабана с защитой от истирания  | сталь | L316 |
| Тип опоры станины | сталь | СТ-3 с антикоррозийной защитой |
| Срок эксплуатации  | лет | 10 (с учетом коэффициента использования) |
| Комплект поставки  | комплект | Центрифуга в сбореПульт управленияЗИППаспортИнструкция по эксплуатации |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 |