|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опциональные параметры | | | | | | | |
| Модель № | YJSF600 | YJSF1000 | | | | YJSF2000 | |
| Размер фильтровентиляционного модуля | W575\*L575\*H320 мм | W1175\*L575\*H320 мм | | | | W1175\*1175\*H320 мм | |
| Размер воздушного фильтра | W570\*L570\*D70 мм | W570\*L1170\*D70  мм | | | | W1170\*1170\*D70 мм | |
| Класс чистоты | 100级@0.3мкм | | | | | | |
| Номинальная скорость ветра | 500-600 м3/ч | | | 1000-1200 м3/ч | | | 2000-2500 м3/ч |
| Средняя скорость ветра | 0.3м/с ~ 0.5м/с (скорость ветра регулируется) | | | | | | |
| Уровень шума | 0.5м/с ≤55дБ | | | | 0.5м/с ≤55дБ | | 0.5м/м ≤55дБ |
| Мощность | 220В 50Гц | | | | | | |
| Материал на выбор | нержавеющая сталь / цинк-алюминиевое покрытие | | | | | | |
| Крыльчатка вентилятора | алюминиевый сплав / ABS-пластик | | | | | | |
| Вес | 25кг | | 30кг | | | | 60кг |
| Цена FOB | 125USD | | 165 | | | | 300 |