|  |
| --- |
| Опциональные параметры |
| Модель № | YJSF600  | YJSF1000  | YJSF2000  |
| Размер фильтровентиляционного модуля  | W575\*L575\*H320 мм  | W1175\*L575\*H320 мм  | W1175\*1175\*H320 мм  |
| Размер воздушного фильтра  | W570\*L570\*D70 мм  | W570\*L1170\*D70  мм  | W1170\*1170\*D70 мм  |
| Класс чистоты  | 100级@0.3мкм |
| Номинальная скорость ветра   | 500-600 м3/ч  | 1000-1200 м3/ч  | 2000-2500 м3/ч  |
| Средняя скорость ветра   | 0.3м/с ~ 0.5м/с (скорость ветра регулируется)  |
| Уровень шума  | 0.5м/с ≤55дБ  | 0.5м/с ≤55дБ  | 0.5м/м ≤55дБ  |
| Мощность  | 220В 50Гц  |
| Материал на выбор  | нержавеющая сталь / цинк-алюминиевое покрытие |
| Крыльчатка вентилятора | алюминиевый сплав / ABS-пластик |
| Вес  | 25кг  | 30кг  | 60кг  |
| Цена FOB  | 125USD  | 165  | 300  |