俄罗斯燃烧器技术要求

1. 燃烧器型号：TBG210PN
2. 电源要求：3NAC50Hz400V
3. 防护等级：IP40
4. 调节方式：比例调节式。在燃烧器自带的控制盘上安装自动调节器RWF40，能进行比例调节运行。
5. 使用环境温度：不能低于-16℃或高于40℃。
6. 燃烧器24小时连续运行。
7. 包含过滤器、减压阀和漏检装置。

泰安杰普石膏科技有限公司

2012-12-26