

Внутреннее кольцо не выступает за внешнее.

Автокран Grove DTC 21-2 (грузоподъемность 21 тонна).

|  |  |
| --- | --- |
| D=1103  D1=1020  D4=953  D2=930  D5=1100  D3=835  d1=24,0  n1=28 (ед.)  высота зуба=17,6  n3=107 (ед., количество зубов)  d2=23,6  n2=30 (ед.)  B=80,8  H=89,55  H1=83,9  d4=31 (диаметр тела качения)  n4=83 (количество тел качения)  h2=16 (ширина сепаратора)  H4=74,5  H5=57,2  Интервал между диаметрами отверстия:   1. наружное 90,2 2. внутреннее 68,15 |  |