均质机技术规范

**GYB5000-2.5S 最高压力：30Mpa 额定压力：25Mpa**

**功率：45KW 流量：5000L/H**

**外型尺寸：1730×1060×1400**

**重量：2450KG**

**柱塞直径×数量：D40×3**

**柱塞行程（mm）：90**

**进料管高度：80mm**

**进料管管径：11/2”40**

**出料管高度：1250mm**

**出料管管径：11/4”25**

**冷却管高度：180mm**

**冷却进水管管径：1/2”15**

**冷却出水管径：1”25**



**报价表**

 **（ 价格单位：万元人民币）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 单 价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 高压均质机 | GYB5000-2.5S | 1 | 9.1万元 | 9．1万元 | 380V 50HZ 3PH |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  不含启动控制柜 |