Texto del material Requerido:

SEAMLESS CARBON STEEL PIPE AS PER API 5L-B, SCHEDULE-40 X 4” Y 12” CON 0.23% MAXIMO. BESSEMER STEEL AND RIMING STEEL NO ACEPTABLE.

PRODUCCION LAMINADO EN CALIENTE YES, EXTREMOS BISELADOS PARA SOLDAR PROTEGIDOS EMBALADOS.

POS. DIAMETRO LONGITUD CANTIDAD UNIDAD ESPESOR PARED

06 4” STD 6.00 MTR 50 PIEZA 6.02 mm

07 12” STD 6,00 MTR 25 PIEZA 10.31