|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 机床型号 | | | SKYB31540C |
| 床身形式 | | | 闭式 |
| 主传动形式 | | | 液压系统 |
| 公称压力 | | | 300 KN |
| 最大冲孔直径 | | | Φ88.9mm |
| 最大工件尺寸 (mm) | | | 1500×4000 |
| 最大工件厚度 | | | 6(mm） |
| 最大加工板重 | | | 150Kg |
| 工作台最大移动速度 | | | 100 m/min |
| 工作台最大  行程 | | X轴 | 2000mm |
| Y轴 | 1500mm |
| 控制轴数 | | | X、Y、T、C |
| 冲孔精度 | | | ± 0. 1 mm |
| 重复定位精度 | | | ± 0. 01 mm |
| 滑块行程 | | | 30 mm |
| 滑块最高  行程次数 | | | 900h.p.m |
| 转塔模位数  (含2套转模) | | | 32 |
| 主电机功率 | | | 11kw |
| 电源 | | | 40 kVA |
| 气源 | 压力 | | 0. 55 Mpa |
| 耗量 | | 0.1m3 / min |
| 外形尺寸 | | | 5655×4400×2110mm |
| 机床重量 | | | 16t |
| **Unit Price (USD) (FOB Qingdao)** | | | **131,147.00** |
| **Delivery time** | | | **2.5 months** |
| **Guarantee Period** | | | **12 months after installation is completed.** |
| **Payment Term** | | | **30% T/T before production, 70% T/T before shipment.** |
| **The above offer is valid for 3 months from now.** | | | |