|  |  |
| --- | --- |
| Модель станка | SKYB31540C |
| Тип станины станка | закрытый тип |
| Главный вид привода | гидравлическая система |
| Номинальное давление | 300 кн |
| Макс. диаметр пробивания | Φ88,9мм |
| Макс. размер изделий (мм) | 1500×4000 |
| Макс. толщина изделий | 6(мм） |
| Макс. вес листа для обработки  | 150кг |
| Макс. скорость перемещения стола | 100 м/мин |
| Макс. ход стола | X-ось | 2000мм |
| Y-ось | 1500мм |
| Количество контрольных осей | X、Y、T、C |
| Точность пробивания | ± 0,1 мм |
| Точность повторного позиционирования | ± 0,01 мм |
| Ход ползуна | 30 мм |
| Макс. число хода ползуна | 900h.p.m |
| Количество матриц вращающейся башни (Включая 2 набора вращающихся матриц) | 32  |
| Мощность главного двигателя | 11квт |
| Источник типания | 40 ква |
| Источник газа | давление | 0. 55 мпа |
| расход | 0,1м3 / мин |
| Габарит  | 5655×4400×2110мм |
| Вес станка | 16тонн |
| **Цена за единицу(USD) (FOB Циндао)** | **131147,00** |
| **Срок поставки** | **2,5 месяца** |
| **Срок гарантии** | **12 месяцев после выполнения установки.** |
| **Условия платежа** | **30% T/T аванса до производства, надо оплатить 70% T/T баланса до доставки.** |