<http://www.gd-industrie.com/gaine-pour-sachets-en-rouleau-771-a.html#>



# SACHET découpe en polyéthylène 30µ à 200µ

> 30à200 microns  
> Basse densité



1. **‘SACHET polyethylene et ou en PP à rabat**

> Pour l'emballage individuel des produits fragiles et une présentation valorisante  
> 30 à 100 microns  
> Basse densité ou PP  
> Rabat adhésif de 50 mm



1. **SACHET POLYBAG clip pression transparent**

> Sachet en polyéthylène, épaisseur 50 microns  
> Fermeture à glissière clip pression

<Anti UV



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **GAINE pour sachets en rouleau**   > Film en polyéthylène transparent, idéal pour faire vos sachets à votre longueur et ou en kg >exemple : largeur 110 Longueur 700 mètres en épaisseur 50 microns >exemple : largeur 110 Poids : 100KG épaisseur 70 microns | |  | | --- | |  | |