施工白浆生产厂房的安装器械以及设备的细节 (容量： 200-500 T/天)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **描述** | **名称** | | **型号** | **数量** | **功率 KW** |
| **粉碎系统** | 颚式粉碎机 |  | PE250X750 | 1 | 30 |
| 提升机 |  | T315X9.5M | 1 | 4 |
| 振动给料机 | | GZ3F | 1 | 0,2 |
| Raymond 磨机 | | MTW138 | 1 | 218,5 |
| 煅烧系统 | 螺旋给料机 | 螺旋 | GX-250 | 1 | 5,5 |
| 机体 | 1 |
| 电机 | 1 |
| 减速器 | 1 |
| 挂钩 | 1 |
| 提升机 |  | TH315 | 1 | 5,5 |
| Tolva |  | 15m³ | 1 |  |
| 螺旋给料机 | | LX-250 | 1 | 4 |
| 煅烧主要设备 | 机体 | FTL-1800 | 1 |  |
| 管子 | 1 |
| 流化床 | 1 |
| 拦截器 | 1 |
| 风管 | 1 |
| 保温材料 | 1 |
| 通风口 | 发动机 | SWR-200 | 1 | 37 |
| 通风口 | 1 |
| 挂钩 | 1 |
| 消音器 | 1 |
| 基座 | 1 |
| 静电除尘器 | 箱柜顶箱机体 | GJHB23-6 | 1 | 11 |
| 烟油排风口 |  |
| 中间箱体 |  |
| 引向器 |  |
| 下部箱体 |  |
| 灰渣排出器 |  |
| 通风口 |  | 30 |
| 螺旋给料机 | 螺钉内芯 | lx-200 | 1 | 3 |
| 壳 | 1 |
| 发动机 | 1 |
| 减速器 | 1 |
| 挂钩 | 1 |
| 筒仓内的成品运输和储存 | 提升机 3 | 发动机 | TH-315 | 1 | 7,5 |
| 减速器 | 1 |
| Vee cinta | 3 |
| 轮子 | 1 |
| 下轮 | 1 |
| 料斗 | 1 |
| 链条 | 1 |
| 护板 | 1 |
| 主机 | 1 |
| 调节螺旋 | 2 |
| 料斗 1 | | 150m³ | 1 |  |
| 料斗2 | | 1 |
| 仓库顶棚除尘器 4 | | F180 | 1 |  |
| 仓库顶棚除尘器5 | | 1 |
| 热源系统 | 燃烧器 | | 3.000.000 kcal | 1 |  |
| 油管热炉 | | 3.000.000 kcal | 1 |  |
| 换热器 | | 40m³ | 1 |  |
| 通风口 | | Y5-47-8C | 1 | 18,5 |
| 周期油泵1 | | RY80-100-200 | 1 | 55 |
| 周期油泵 2 | | 1 | 55 |
| 齿轮油泵 | | KCB83.3 | 1 |  |
| 储油罐 | | 6m³ | 1 |  |
| 扩展插槽 | | 10m³ | 1 |  |
| 管道阀门 | | DN25/32/159 | 1 |  |
| 筒仓内的成品运输和储存 | 振动仓壁 | | ZD-0.75 | 1 | 1,1 |
| 振动仓壁 4 | | 1 |
| 装袋机 1 | | DGY-50 | 1 | 4 |
| 装袋机 2 | | 1 |
| 空气压缩机 | | KY-90 | 1 | 7,5 |
| 储气罐 | | 1m³ |  |  |
| 电气控制系统 | 电气设备 | |  | 2 |  |
| 缆线 | |  | 1 |
| **厂房汇总** |  | |  | | |

报价单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ITEM** | **要求** | **金额 Bs** |
| 厂房部分的总价格。 |  |  |
| 厂房安装 |  |  |
| 电气系统设备 |  |  |
| 燃气系统设备 |  |  |
| 调试 |  |  |
| 进口成本 |  |  |
| **厂房总成本** | |  |