***技术数据***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据 | 部分 | Dzl1-0.7 | Dzl2-0.7 | Dzl4-1.25 | Dzl6-1.25 | Dzl8-1.6 | Dzl10-1.6 | Dzl15-1.6 |
| 容量 | 每小时 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |
| 蒸汽压力 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| 蒸汽温度 | 度 | 170 | 170 | 194 | 194 | 204.3 | 204.3 | 204 |
| 水温 | 度 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 燃料 |  | 所有alll wlll | | | | | | |
| 热效率 | % | 81.8 | | | | | | |
| 重量 | и т | 15 ( 13.5 ) | 21 ( 18.5 ) | 26 (23) | 35 | 46 | 58 | 83 |