|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **型号 TYPE**  **参数Specification** | **JBK6\*3200** | **JBS6\*3200/2500** |
| 可剪最大板厚  Max. shearing sheet thickness (mm) | 6 | 6 |
| 可剪最大板宽  Max. shearing sheet width(mm) | 3200 | 3200 |
| 剪切角  Shearing angle(mm) | 1° 30′ | 1°30′ |
| 数控前送料/后挡料行程  Feeding stroke(mm) | 600  后挡料  CNC back gauge stroke | 2500  前送料  CNC front feeding length |
| 传动形式  Transmission mode(mm) | 液压摆式  Hydraulic swing beam | 液压摆式  Hydraulic swing beam |
| 重量  Weight(t) | 8 | 10 |
| 外形尺寸  Outline dimensions(mm) | 3670\*1675\*1620 | 3900\*4810\*1620 |
| **Price(FOB Qingdao)** | **USD32258** | **USD38709** |
| **The price is valid for 3 months from Mar. 31st, 2014.** | | |