无锡振达自动化设备有限公司

Wuxi Zhenda Automation Equipment Co. , ltd

Add: No.3 district, Private Economy, Xibei, Wuxi City, Jiangsu Province T：0086-510-8313 7670 F: 0086-510-8313 5092

WEBSITE:www.zdplatform.com

Skype:misscici119 E-mail:cicizhenda@gmail.com

COTIZACIÓN

To: Mr Fabio Ramos

E-mail: fabio_rt@hotmail.com From: cici

Currency: USD Date: 2014-8-26

contrapeso de cemento con cubierta de hierro fundido

contrapeso de hierro fundido

Modelo	ZLP 630
Material	acero
Carga nominal	630kg
Potencia	220V / 50Hz / simple fase
Altura de elevación estándar（m）	100 metros
Superficie	Galvanizado en caliente
Contrapeso	contrapeso de cemento con cubierta de hierro fundido
Longitud de plataforma suspendida	6 metros
Precio Ex-work	2806 usd / set （contrapeso de cemento con cubierta de hierro fundido）
Precio Ex-work	3258 usd / set (contrapeso de hierro fundido )
1 SET ZLP 630 (accesorios estándar） se incluye 1 pieza de caja de control eléctrico, dos piezas de polipasto, dos piezas de bloqueo de seguridad, y el contrapeso de 900kg, la plataforma de 6m y mecanismo de suspensión

Cometario:

================================

1.Forma de pago: USD 100% pagado por adelantado por T/T.

Plazo de entrega: 10 días después de recibir el pago

Otros términos: La tasa entre USD y CNY se calcula como 1: 6.15

Todo el precio final están sujetas a la tasa de cambio y se puede ajustar en consecuencia