**FAVOR OFERTAR EXW O FOB PUERTO DE ESPAÑA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***3*** | Válvula de compuerta HoFo patillada con tornillos, turecas y arandelas de Ø 160mm (6") | UM | 10 |
| ***4*** | Válvula de mariposa HoFo patillada con tornillos, turecas y arandelas de Ø 200mm (8") | UM | 6 |
| ***5*** | Válvula de mariposa HoFo patillada con tornillos, turecas y arandelas de Ø 110mm (4") | UM | 4 |
| ***6*** | Tapa con su marco de HoFo de Ø 600mm color rojo con rotulo que diga INCENDIO | UM | 25 |
| ***7*** | Porta brida termofusión Ø 110mm | UM | 8 |
| ***8*** | Porta brida termofusión Ø 160mm | UM | 25 |
| ***9*** | Porta brida termofusión Ø 200mm | UM | 12 |
| ***10*** | Brida loca acero, c/tornillos, tuercas y arandelas Ø 200 | UM | 12 |
| ***11*** | Brida loca acero, c/tornillos, tuercas y arandelas Ø 160 | UM | 25 |
| ***12*** | Brida loca acero, c/tornillos, tuercas y arandelas Ø 110 | UM | 8 |
| ***13*** | Junta de goma espesor 3mm Ø 100 | UM | 8 |
| ***14*** | Junta de goma espesor 3mm Ø 150 | UM | 25 |
| ***15*** | Junta de goma espesor 3mm Ø 200 | UM | 12 |
| ***16*** | Manguito reducido termofusión Ø 200x160mm | UM | 10 |
| ***17*** | Manguito reducido termofusión Ø 200x110mm | UM | 4 |
| ***18*** | Te pareja termofusión Ø 200mm | UM | 10 |
| ***19*** | Te reducida termofusión Ø 200x160mm | UM | 10 |
| ***20*** | Te reducida termofusión Ø 200x110mm | UM | 4 |
| ***21*** | Manguito portabridas termofusión PE SDR-11 PN-12,5 Ø200 mm | UM | 12 |
| ***22*** | Manguito portabridas termofusión PE SDR-11 PN-12,5 Ø160 mm | UM | 25 |
| ***23*** | Manguito portabridas termofusión PE SDR-11 PN-12,5 Ø110 mm | UM | 8 |