

**Мини завод производства цемента поставляется в следующей комплектации:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во |
|  | Наименование |  |
|  |  |  |
|  | Конвейер (подача сырья в | 1 |
|  | барабан) |  |
|  | |  |
| Барабан сушильный в | | 1 |
| комплектации: | |  |
| 1) | Барабан сушильный сталь |  |
|  | длинна 8 м, диаметр 1,3 м; |  |
|  | толщина 10 мм. |  |
| 2) Рама с приводом вращения | |  |
|  | барабана (электродвигатель, |  |
|  | редуктор); |  |
| 3) | Пульт управления; |  |
| 4) | Приемный и разгрузочный |  |
|  | бункеры; |  |
| 5) | Горелка дизельная или |  |
|  | газовая; |  |
| Дополнительное оборудование: | |  |
|  | Частотный преобразователь |  |
|  | Утеплитель (экономия до 10%) |  |
|  |  |  |
|  | Элеватор нория | 2 |
|  |  |  |
|  | Магнитный улавливатель | 1 |
|  |  |  |
|  | САУ | 2 |
|  |  |  |
|  | Вибрационный питатель | 1 |
|  |  |  |
|  | Валковая мельница | 1 |
|  |  |  |
|  | Рукавный фильтр | 1 |
|  |  |  |
|  | Циклон | 2 |
|  |  |  |
|  | Трубопровод | 1 |
|  |  |  |
|  | Запчасти | 1 комплект |
|  |  |  |

Шефмонтаж, пуско-наладка и обучение персонала ремонту и Бесплатно

обслуживанию данного оборудования



*На схеме: мини-завод МЦЗ-6С1 в одной из комплектаций*