无锡振达自动化设备有限公司

Wuxi Zhenda Automation Equipment Co. , ltd

Add: No.3 district, Private Economy, Xibei, Wuxi City, Jiangsu Province T：0086-510-8313 7670 F: 0086-510-8313 5092

WEBSITE:www.zdplatform.com

Skype:misscici119 E-mail:cicizhenda@gmail.com

Cotización

To: Oswaldo Julian Jaimes Diaz

E-mail: o_jaimes0811@hotmail.com From: cici

Moneda: USD Fecha: 2015-05-27

Contrapeso: cemento con cubierta de hierro fundido

Modelo	ZLP 630
Material	Acero
Carga nominal	630kg
Potencia

230 v/ Trifásico / 60 Hz

220V/ single phase /60Hz

Altura de elevación estándar（m）	100m
Superficie

Recubrimiento de plástico (amarillo)
Contrapeso

cemento con cubierta de hierro fundido de 900kg

Longitud de plataforma suspendida	6 m
Precio Ex-work	USD 2025 ( 1 set )
Precio FOB Shanghai, China	USD 2265 ( 1 SET)
CIF Callao	USD 2550 (1 set)
1 SET ZLP 630 (accesorios estándares） se incluye 1 pieza de caja de control eléctrico, dos piezas de polipasto, dos piezas de cerradura de seguridad, 100 metros de cable eléctrico , 400 m de cuerda de alambre de acero y contrapeso de 900kg, 6m de plataforma, y mecanismo de suspensión.

EXW: USD 805 (2 PCS)

Comentarios:

================================

1.Forma de pago: USD 100% pagado por adelantado por T/T.

Tiempo de entrega: 10 días después de recibir el pago.

Otros términos: La tasa de cambio entre USD y CNY se calcula como 1: 6.2

Todo el precio final están sujetas a la tasa de cambio y se puede ajustar en consecuencia