HX-Z200

Cortadora de papel en rollos automática （simple línea）

Función y configuración del equipo:

1 Esta máquina es equipo especial para corte de laminados en papel higiénico y laminado en papel de cocina. Operación de producción es simple, corte de producto es ajuste, velocidad de producción es alto.

2. Adopta el regulador programable para controlar automáticamente la producción. Puesta a cero automática, rodillo de empuje, corte. La longitud de rodillo de corte período de corte puede ser ajustable.

3. Automáticamente compruebe rodó la cabeza de papel, automáticamente ablar el desorden y eliminar residuos.

4. Equipado con diálogo de hombre-máquina de pantalla táctil para controlar el funcionamiento, problemas y los parámetros de producción es claro de ver, la operación es simple.

5. Inspección fotoeléctrico, servo de conducción, componente neumático y rodamiento de cuchilla, etc adoptar producto de buena calidad.

6. Se tiene dispositivo de pulido automático de la hoja. Precisión de pulido de la lámina es interruptor de protección de seguridad de puerta alta, lateral, equipo se detendrá automáticamente cuando la puerta se abre.

Parámetros técnicos principales

1. Largo del rollo de papel: 1500~2400mm(varían según la longitud de proporcionado por el cliente)
2. Diámetro del rollo de papel: φ200~φ250mm (el cliente puede elegir dos tamaños de este ámbito)
3. Velocidad de producción: tiempos de corte 20~50 tiempos/minuto × 1 rollo/tiempo
4. Potencia del equipo: 6.77KW（380V 50HZ）
5. Peso de equipo: aproximadamente 2 toneladas
6. Dimensión del equipo (L\*W\*H):7.2\*1.72\*2.2M