

**SLHY10 螺带混合机**

容量： 10m3

每批混合量：4000kg/批

每批混合时间：5-7 minutes

混合均匀度：CV ≤ 7%

功率：55kw

EXW price: USD25,000 (制作材料：铁)

USD50,000 (制作材料：不锈钢)

产品描述：

1. 低速运转，高效混合，动作柔和。
2. 长时间混合不产生偏析.配有添加液体管路。
3. 全长双开门出料技术残留少。
4. 混合时间5-7分钟，混合均匀度高（CV ≤ 7%）。
5. 气动大开门卸料，物料残留率低，碳钢，不锈钢等可任选择。