**Laiwu Huaya máy thổi màng phim cấu hình đơn vị**

Công ty chúng tôi theo các yêu cầu của công ty bạn trên năm sản phẩm phim, kết hợp với nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất, cung cấp cho các thiết bị tối ưu như sau:

**5FM5300 năm đồng ép đùn đa mục đích máy thổi màng phim**

1.Đặc tả kỹ thuật sản phẩm

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Độ dày | Độ rộng | Máy móc nhu cầu |
| 80～200um | 8～14m | Một máy có thể đạt được |
| 200～600um | 6～10m | Một máy có thể đạt được |
| 600～1000um  | 5～7m | Một máy có thể đạt được |

2. Cho nguyên liệu thô: LLDPE，mLLDPE，LDPE，EVA

3. Sử dụng: Màng nhà kính, màng lót hồ nuôi tôm

4. Máy thổi màng phim cấu hình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | SJ-135/30 máy đùn | 5pcs  |
| 2 | Thủy lực thiết bị lọc thay nhanh | 5pcs |
| 3 | Trạm thuỷ lực | 1pc |
| 4 | Khuôn mẫu lăm đồng ép đùn Ф1600mm | 5pcs |
| 5 | Đứng đầu | 1pc |
| 6 | Gió vòng | 1pc |
| 7 | IBC thiết bị làm mát bằng bên trong đầu | 1pc |
| 8 | Khung hình kéo tải | 1pc |
| 9 | Kéo tải thứ cấp | 1pc |
| 10 | Người cuốn chỉ | 1pc |
| 11 | Hệ thống kiểm soát máy tính | 1pc |

5. Kích thước: 18000×16000×24000mm

6. Suất tổng cộng: khoảng 1600kw

7. Công suất đùn lớn nhất của: 1500kg / h

8. Gian giao hàng: 180 ngày sau khi nhận được đoạn đầu tiên

9. Giá: 780,000USD/pc

Lưu ý: Công ty của bạn đã trình bày bốn yêu cầu đầu tiên, cần phải đạt được trên các thiết bị tương tự, đó là không thể. Bởi vì độ dày và chiều rộng sự khác biệt là quá lớn, hơn hỗ trợ công ty của tôi thiết kế riêng cho công ty bạn đạt được trong giai đoạn hỗ trợ chương trình.

**3FM1700 ba đồng ép đùn máy thổi màng phim**

1.Đặc tả kỹ thuật sản phẩm: Độ dày:10～50um,Độ rộng:0.7～3m, Một máy có thể đạt được

2. Cho nguyên liệu thô: LDPE、LLDPE、EVA、LDPE与LLDPE、EVA sự pha trộn

3. Sử dụng: Màng phủ nông nghiệp

4. Máy thổi màng phim cấu hình

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | SJ--50/30 máy đùn |  3台 |
|  2 | 3FM350 ba đồng ép đùn khí thổi |  1台 |
|  3 | F-1200 vòng khí đầu ra đôi |  1套 |
|  4 | QY1700 thiết bị kéo tải | 1套 |
|  5 | 1700 xích mích người cuốn chỉ | 1套 |
|  6 | Hệ thống điều khiển điện | 1套 |

5. Công suất đùn lớn nhất của: 260kg / h

6. Gian giao hàng: 60 ngày sau khi nhận được đoạn đầu tiên

7. Giá: 58,000USD/pc