Добрый день.

Могли бы ответить на следующие вопросы:

|  |  |
| --- | --- |
| MD-HM MINI FILM BLOWING MAHCINE | 1. Хотел также уточнить:- Максимальная толщина пленки – 8 микрон или больше?- Максимальная ширина пленки – 50 см.?2. Максимальная производственная мощность данного оборудования – 35 кг/час.Получается, что общая производственная мощность в месяц выглядит следующим образом:1) 35 кг./ч \* 8 часов = 280 кг. в день2) 280 кг. \* 22 дня = **6 160 кг. в месяц.** **3) 6 160 кг. это – 1 143 560 пакетов «майка»** (с параметрами 28\*50, 15 мкр, двойная вкладка - 7). **Вес 1 пакета** – 5,3865 грамм.Пакетосварочная машина модели MD-DFR-450×2может производит 150-200pcs/min×2. Получается, что данное оборудование может производить от 1 584 000 до 2 112 000 пакетов в месяц.- Расчет: **150 пакетов** \* 60 минут \* 8 часов = 72 000 пакетов в день. 72 000 пакетов \* 22 дня = 1 584 000 пакетов в месяц.- Расчет: **200 пакетов** \* 60 минут \* 8 часов = 96 000 пакетов в день. 96 000 пакетов \* 22 дня = 2 112 000 пакетов в месяц.**Из данных расчетов следует, что экструзионное оборудование меньше по производственной мощности, чем пакетоделательная машина с типом «майка». Учитывая, что будет 2 линии (пакет майка и фасовочный пакет), то экструдер не соответствует производственной мощности.****Можете предложить экструдер с большей производственной мощностью?! Чтобы он соответствовал их производственной мощности.**  |
| MD-DFR450 HEAT SEALING HEAT CUTTING BAG MAKING MACHINE | 1. Данное оборудование предназначено только для производства пакетов типа «майка» ? C:\Users\Erlan.Kasenov\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\пакет майка.jpg2. В каких случаях линия производит 150 шт. в минуту, а в каких случаях 200 шт. в минуту (от чего это зависит?)3. По каким параметрам она выпускает продукцию?:- складывает в рулоны или по штучно? - сколько пакетов (штук) входит в 1 рулон/комплект?4. Толщина пакета от 15 до 35 микрон?5. Меньше чем 15 микрон пакет не производится? |
|  | Данное оборудование предназначено для производства фасовочных мешков?C:\Users\Erlan.Kasenov\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Фасовочный пакет.jpgПакет типа «майка» на данном оборудовании не производится?Максимальная производственная мощность данного оборудования 120 штук в минуту (57 600 штук в день \* 22 дня = 1 267 200 тенге).Есть оборудование большей производственной мощностью? C:\Users\Erlan.Kasenov\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Фасовочный пакет.jpg |
| punching machine | Штамповочный пресс является автоматическим?Какие у него технические характеристики?Какая его производственная мощность?Его мощности хватит для того чтобы штамповать мешки при производстве пакетоделательной машины со скоростью 150-200pcs/min×2 ? |
|  | В предложенном вами комплекте отсутствует флексаграфическая печатная машина и активатор (коронатор) для обработки плёнки перед печатью. Они нужны нам для нанесения рисунков на пакет типа «Майка».Предложите данное оборудование!Сколько цветов предусмотрено для рисунка (2,4,6)? Технические харакетристики |
|  | В предложенной Вами производственной линии отсутствует гранулятор для переработки отходов. Почему? Он ведь необходим для снижения расходов на себестоимость продукции! Использовать обрезки от пакетов повторно. |
|  | По данной производственной линии, какие нужно закупить дополнительно запчасти, которые быстро изнашиваются (требуется постоянная замена). Перечень запчастей и цена? |

На счет доставки хотел уточнить. Предусмотрено ли с вашей стороны поставка до Казахстана. До какого место возможна доставка?

Панели управления на всем оборудовании будут на русском языке?

Техническая и прочая документация будут на русском языке?

**Какой Код ТН ВЭД на каждое оборудование?**