|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  | **Пункт**  | **Линия с низкоскоростью** | **Линия с высокоскоростью** |
| **1** | Диаметр  | Φ12,Φ16,Φ20мм | Φ12,Φ16,Φ20мм |
| **2** | Толщина  | 0.2-1.2мм  | 0.15-1.2мм |
| **3** | Интервал эмиттера | 100-1500мм | 100-1500мм |
| **4** | Длина рулона | 500-2500 м | 500-2500 м |
| **5** | Скорость произволства | 80 м /мин | 150 м / мин  |
| **6** | Мак. производительность | 100 кг / час | 140 кг / час |
| **7** | Скорость грохочения | 600 шт /мин | 600 шт / мин |
| **8** | Скорость перфорации | 400 шт /мин | 600 шт /мин  |
| **9** | Способ намотки | Авто  | Авто  |
| **10** | Потребление воды | 3.5 м³ / час  | 3.5 м³ / час  |
| **11** | Потребление воздуха | 2.5м³ / час | 2.5 м³ / час  |
| **12** | Ёмкость  | 80 кВт  | 120 кВт |
| **14** | Вес  | 5300 кг | 5800 кг |
| **15** | Размер （Д×Ш×В） | 25м×4м×3м | 32м×4м×3м |
| **16** | Предложение  |  |  |