|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètres Principaux |  | **FT140** | **FTY165-2** | **FTY230-3** |
|  |  | 20101028115729152 | 20101028125828561 | **C:\Users\Administrator\Desktop\宣工TY230推土机.jpg** |
| Dimensions globales | mm | 5336×3297×2842 | 5416×3297×3160 | 5733×3666×3380 |
| Poids d’exploitation | kg | 16500 | 17200 | 24840 |
| Moteur |  | Weichai  WD10G156E26 | Weichai  WD10G178E25 | CUMMINS NTA855-C280-S10 |
| Puissance de volant | kw | 104/1800 | 121/1850 | 169/2000 |
| Pente franchissable | ° | 30/25 | 30/25 | 30/25 |
| Type de lame | mm | Lame droite | Lame droite | Lame droite |
| Capacité de lame | m³ | 4.5 | 5 | 7.8 |
| Profondeur maximale d’excavation | mm | 400 | 420 | 540 |
| Type de défonceuse (ripper) |  | Défonceuse à une dente | Défonceuse à une dente | Défonceuse à une dente |
| Garde au sol minimale | mm | 400 | 352.5 | 405 |
| Largeur de patin de chenille | mm | 500 | 500 | 560 |
| Distance entre les voies | mm | 1880 | 1880 | 2000 |
| **EXW Qingdao** | | **53000$** | **60000$** | **$105000** |
| **Défonceuse (Ripper)** | | **4700$** | **4700$** | **$11000** |
| Délai de livraison | | 35 jours | | |
| Garantie | | 12 mois ou 2000 heures | | |
| Paiement | | 30%TT acompte +70% TT payé avant l’expédition | | |

Correspondant:

Ms. Kelly

Lovol  Heavy Industry Co.Ltd

Add: No.192 Beihai Road, Fangzi District,Weifang City ,

Shandong Province, China

[Tel: +86](tel:+86) 05367512280 Fax: +86 05362288909

Mail: [zhangyang@lovol.com](mailto:zhangyang@lovol.com) Web: [www.lovol.com](http://www.lovol.com/)