Estimado Sebastian,

Buenos días!

Muchas gracias por su respuesta y las preguntas. Estamos dispuestos de recibir de nuevo su noticia.

Sobre su mail, por favor véase las respuestaÑ

**1.**Aquí está la tabla de precios de los componentes que necesita:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Componente** | **Marca** | **Cantidad** | **Precio** |
| **Válvula de expansión** | Danfoss | 1 | **155 USD** |
| **Separador de aceite** | FaSiKe | 1 | **50 USD** |
| **Válvula solenoide para fabricación de hielo** | Danfoss | 1 | **150 USD** |
| **Válvula solenoide para descarga de hielo** | Danfoss | 1 | **280 USD** |
| **Filtro seco** | Danfoss | 2 | **80 USD** |
| **Refrigerante R404a** | Ju Hua | 1 botella 9.5kg | **145 USD** |

Preste atención:

**1)**Sobre la válvula solenoide, **una va a usarse para la tubería de fabricación de hielo y la otra va a usarse para la tubería de descarga de hielo**. La calidad y el precio de estas 2 válvulas son diferentes. (como puede ver en la tabla arriba)

**2)      Sobre el refrigerante:** vamos a cargar esta máquina con R404a. Si no hay fugas, no necesita reemplazar o llenar refrigerantes **durante cerca de 5 años**.

**3)**Durante el periodo de garantía, si tiene algún componente roto, **vamos a ofrecerselo sin cargo**. Si está fuera del periodo de garantía, vamos a **cobrar el precio del mercado**. Considerando el presupuesto, **no le recomendamos comprar estos componentes ahora**.

**2.      Sobre el tratamiento de agua:** Si la calidad de agua local no es muy mal, le recomendamos **instalar un purificador de agua simple para la tubería de entrada de agua**. Si el contenido del compuesto de calcio y magnesio en el agua es alto, podemos ofrecerle nuestro **purificador de agua de dos etapas con dispositivo de ablandamiento de agua RO-300**. Aquí está la tabla sobre los parámetros técnicos:

|  |  |
| --- | --- |
| **Modelo** | **Purificador de agua de dos etapas con ablandador de agua RO-300** |
| **Capacidad:** | 300L/H (25℃) |
| **Potencia:** | 2.75KW |
| **Voltaje:** | AC 380V 12A 50Hz |
| **Membrana RO:** | DongLi 4040 2 items (dos etapas) |
| **Bomba multi-nivel:** | CDL1-170 1 item |
|  |  |
| **Pre-filtro:** | ф300×1650×δ1.5 2 items |
| **Ablandador:** | ф300×1650×δ1.5 1 items |
| **Filtro de precisión:** | ф150×500 3 items |
| **Bomba de refuerzo:** | BLC37/0.37kw 1 item |
| **Cuarzo:** | 75kg |
| **Carbón activado:** | 50kg |
| **Resina:** | 50L |
| **Tamaño(mm):** | 1600\*800\*1650mm |

Nuestro mejor precio FOB Puerto de Guangzhou de RO-300 es **3,650 USD.**

Estimado Sebastian, **si este purificador de agua puede satisfazer sus requisitos? Si la calidad de agua después de purificarse por un filtro simple puede alcanzar bien el estándar de hielo comestible, no necesita comprar el purificador de agua RO-300.**

**Sinceramente espero que estas informaciones le sean útiles. Si tiene alguna duda, siéntase libre en contactarme.**

Saludos cordiales!