|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маслянный мотор | Гидравлический ключ ZQ 203-100 | JML 12-FO.84 | шт | 1,00 | Гидомотор в резерв. |
| 2 | Наклонная плита | Гидравлический ключ ZQ 203-100 | 01.01-30М | шт | 8 | Головка ключа (Градусы).  |
| 3 | Вставка челюстедержателя | Гидравлический ключ ZQ 203-100 | 01.02-02М | шт | 20 | Челюстедержатель.  |
| 4 | Челюстедержатель | Гидравлический ключ ZQ 203-100 | 01.01-24М | шт | 1 | Головка ключа  |
| 5 | Винт | Гидравлический ключ ZQ 203-100 | GB 70-85 | шт | 64 | Болт крепления вставки челюстедержателя.  |
| 6 | Винт для плашки | Гидравлический ключ ZQ 203-100 | 01.01-28М | шт | 64 | Болт крепления сухаря в челюсти |
| 7 | Штифт тормозной ленты | Гидравлический ключ ZQ 203-100 | 01.01.-26М | шт | 2 | Передний палец крепления тормозной ленты |
| 8 | Тормозная лента | Гидравлический ключ ZQ 203-100 | 01.06.00М | шт | 4 |   |
| 9 | Открытая шестерня | Гидравлический ключ ZQ 203-100 | 01.01-37М | шт | 1 | Разрезная шестерня привода головки ключа. |
| 10 | Регулируемый цилиндр в комплекте | Гидравлический ключ ZQ 203-100 |   | шт | 1 | Тормозной цилиндр |
| 11 | Ручной переключательный клапан | Гидравлический ключ ZQ 203-100 | 34SH-В20Н-Т | шт | 2 | Управление гидродвигателем. Износ протекание масла. |
| 12 | Штуцер манометра в сборе | Гидравлический ключ ZQ 203-100 | 01.08.004.00М | шт | 1 | Гидравлические элементы |
| 13 | Шланг высокого давления в сборе | Гидравлический ключ ZQ 203-100 | JВ 1887-77 | шт | 1 | Гидравлические элементы |
| 14 | О-образное уплотнительное кольцо | Гидравлический ключ ZQ 203-100 | JB/ZQ 4224-97 | шт | 4 | Цилиндр зажима |
| 15 | Yх-образное уплотнительное кольцо D 100 | Гидравлический ключ ZQ 203-100 | JB/ZQ 4264-97 | шт | 2 | Цилиндр зажима |
| 16 | Yх-образное уплотнительное кольцо d 40 | Гидравлический ключ ZQ 203-100 | JB/ZQ 4264-97 | шт | 2 | Цилиндр зажима |
| 17 | J-образное уплотнительное кольцо | Гидравлический ключ ZQ 203-100 | HG4-332-66-1 | шт | 1 | Цилиндр зажима |
| 18 | Распорное кольцо | Гидравлический ключ ZQ 203-100 | 01.04-08М | шт | 1 | Цилиндр зажима |
| 19 | Шланг высокого давле-ния A 6,3 II M14xl,5;L=14м | Гидравлический ключ ZQ 203-100 | JB/ZQ4427-86 | шт | 4 | M14xl,5;L=14м.  |
| 20 | Клапан быстрого сброса воздуха | Гидравлический ключ ZQ 203-100 | KPJ-L10 | шт | 3 | Пневмосистема ключа |
| 21 | Гидравлический измеритель момента в комплекте | Гидравлический ключ ZQ 203-100 | 24.400.00А | шт | 1 | От Ключа TQ 340-35Y.  |
| 22 | Шланг высокого давления в сборе 6.IIх1000 | Гидравлический ключ ZQ 203-100 | JB/ZQ 4427-86 | шт | 4 | Резьба в накидной гайке М14х1,5.  |
| 23 | Рукав напорный ключ ZQ 203-100 L= 20м (Резьба в накидной гайке М30х1.5) | Гидравлический ключ ZQ 203-100 |   | шт | 2 | Радиус во внутрь  |
| 24 | Рукав высокого давления L= 20м (Резьба в накидной гайке М42х2) | Гидравлический ключ ZQ 203-100 |   | шт | 2 | Радиус наружу  |
| 25 | Элемент фмльтрующий масляный маслостанции YD160R | Маслостанция YD160R |   | шт | 1 |   |
| 26 | Шланг высокого давле-ния A 6,3 II M14 1l,5;L=18м | Гидравлический ключ ZQ 203-100 | JB/ZQ4427-86 | шт | 2 | M14xl,5;L=18м.  |
| 27 | Подшипник 8206, 51206 | Гидравлический ключ ZQ 203-100 |   | шт | 14 | Ролики ключа ZQ 203-100 |
| 28 | Клапан-разрядник ключа гидравл.ZQ 203-100 | Гидравлический ключ ZQ 203-100 |   | шт | 3 |  |
| 29 | Антивибрационный манометр | Гидравлический ключ ZQ 203-100 | YK 100 | шт | 1 |  |
| 30 | Подвеска в сборе | Гидравлический ключ ZQ 203-100 | 01.09.00В | шт | 1 |   |