**生产机械询价**

1. 供应商ID:

中国福建泉州市鲤城区金龙街道古店社区气配街3号

2-报价日期:

 2016年7月22日

3-询价产品技术规格:

询价一条卫生纸卷生产线，产量为120,000,000卷。请问这个生产量是指多长时间？  
生产线的基础部分需包含如下:  
- 卷纸芯机这个有，需要直接对接在复卷机上吗？做成连线对吗？  
- 卷材绕卷机这个不太明白什么意思？是复卷吗？就是把大直径的原纸复卷成产品要的直径，比如你以下写的160mm！  
- 复卷机包含压花作业，并且能对有芯或无芯纸张进行绕卷这个可以。  
- 纸张累计器可以。  
- 纸张切割机可以。  
- 1, 2, 4和6纸卷为一包装的袋子包装机，纸卷的直径最小为160mm，长度为100mm-210mm这个不太明白什么意思，可以把这种不同的包装方式发图片给我们看一下，因为文字的理解有时会有很大的差别  
- 48卷一大包的包裹机这种套的包装机我们没有。  
  
备注：原材料卷材的宽度为3100mm我们的原纸宽度只做到2800mm可以吗？  
  
此外，请发送如下辅助设备的报价  
1- 压缩机机组，干燥机和储罐  
2- 通用配电箱和电气部件，包含安全部件  
3- 集成空气分布系统（integrated air distribution system），用于分布到机器的不同点上以上几点请用图片发给我们，并在图片上标一下名称。  
4- 厂房的通风和制冷设备这个你需要找厂房设计的，我们不专业。  
5- 四个废料操作用的专用容器我们是后道加工设备，没有产生什么废料，只有收卷的边需要分切掉，这个我们会做个接的容器2个给你替换！  
6- 两台芯轴操作设备（mandrels handling devices）这是说纸芯机吗？  
7- 两台自动带式废料收集机床不明白这是什么？  
8- 操作中产生废料的包装机这个没有  
9- 这两台机器的吸尘设备没有。

下面为产品的分类，产量和需求规格。  
所需生产产品的特性

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 层数（不是折叠对吗？） | 纸张片数 | 基础重量(g/m2) | 每卷纸张米数 | 纸卷直径 (cm) | 切割(cm) | 芯体直径 (mm) | 冲孔（perforation） (cm) | | 高档卫生纸 | 2 | 250 | 16 | 27.5 | 10 -0.2这里的0.2是分切才要20mm的分工宽度吗？ | 10 | 38 | 11 | | 白色卫生纸 | 1 | 400 | 23 | 44 | 10 -0.2 | 10 | 38 | 11 | | 环保卫生纸 | 1 | 400 | 23 | 44 | 10 -0.2 | 10 | 38 | 11 | | 环保卫生纸 | 1 | 300 | 23 | 33 | 10 -0.2 | 10 | 38 | 11 |     **其它规格都可以。**    **2017需求 vs ACCEPTED** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |
|  |  | 2017需求这不明白是什么意思 | 2017 Accepted不明白什么意思？ | % Accepted不明白什么意思？ |
| 高档卫生纸 250 H/D Paq (12x4) | 卫生洁净用 | 17.010.867 | 17.010.867 | 100 |
| 高档卫生纸250 H/D Paq (12x4) (商店) | 卫生洁净用 | 4.519.912 | 2.259.956 | 50 |
| 白色卫生纸400 HS 12/4 | 卫生洁净用 | 8.427.224 | 4.213.612 | 50 |
| 环保卫生纸300 HS 48rollos | 卫生洁净用 | 3.033.440 | 3.033.440 | 100 |
| 环保卫生纸400 HS 12/4 | 卫生洁净用 | 62.178.370 | 43.560.235 | 70 |
|  | **总数** | **95.169.813** | **70.078.111** | 74 |

4-所需求的交货期 …..  在古巴.  (请问Mario，我不确定是否要在12月装货还是送达)如果你现在订设备，交货需要8个月，这期间遇到中国的春节，需要加1个月的假期时间，就需要9个月才能完成这条生产线。

]

**请回复以上问题后我们做准确的报价！**

5-单价:

6-根据所需求购买条件的总价(Incoterms 2010) ，运费，保险费和其他费用请分列

7-付款方式: 15%在确认订单后, 65%在机器生产完成后，20%在调试完成后

8-供货方需提供安装服务，调试服务和员工培训服务（培训时间和费用）

**备注:** 关于这台机器的维护维修和操作培训，供货方需派遣专家过来对机器进行第一次保养操作，时间由供货方决定，服务费用另算

9-供货方需提供主要易损件的一个最小建议库存量，供1年期使用。需告知有哪些产品，数量和单价，此外需要标明厂商，品牌，型号，生产年份，部件序号和技术信息

10-供货方需提供机器的技术文档资料，包含：部件目录，维护和操作手册等

11-容器和包装：卷纸机需送至我们厂房，需进行细致包装，以避免至我公司运输途中造成损坏

12- 产品原产地:

13- 发货港口:

***供应商责任:***

Ø   提供新机安装前所需要提供的资料，便于安排安装前的准备工作。

Ø   提供机器电气图纸，包含电力能耗等信息，便于准备电源方面事宜。

Ø    告知机器作业区域所需具备的照明度。

Ø    告知机器所需的空气压力和流量，便于我们提前核实是否能达到要求或装配符合机器需求的气源。

Ø    在报价中写明设备所符合的国际标准。

Ø    在报价中写明设备的质保条件。

Ø    在报价中写明设备的净重和毛重。

Ø    在报价中写明贵司觉得其他重要的参数信息。