你好，COCO
我们所需要的是5.68L/gal.

为25台

能否根据如下技术规格来生产？

技术规格

|  |  |
| --- | --- |
| 描述 |          蒸馏水机，0.5-1.5加仑/时产量（大概产量），配备储罐和饮水机         配备低水位自动切割机         沸腾腔室，内部为铜或合金，表面处理为抛光锡或其他材质          可以手动进行填充      自动关闭.         热效率 95%         4升蒸馏水储罐 (玻璃或更好的材质)         超温保护.        包含配件:-          设备的支撑构架.-          水预处理设备，通过设备入口的树脂过滤器来进行过滤，水要符合蒸馏设备用水要求         质量的国际证书和证明文件:符合符合如下质量标准:-          UL,CSA,IEC或类似.(请出示有效期内的证书).         通过 CE, FDA， 9 O jis 或 PMDA认证,出示相关证书.  |
| 电气特性 | 电压120 或 208/240 VCA 10% 频率: 60 HZ,相数: 根据设备安装地点的需求，符合IEC 60601-1或类似安全标准 |

谢谢，期待回复

祝好