Nuestra caja de núcleo está fabricada de plástico nuevo de calidad, a través del diseño razonable, tiene la propiedad de anti-envejecimiento, es resistente al ácido y alcalino, no fácil de dañar, etc, puede ser utilizado en condiciones de altas y bajas temperaturas.
Tenemos los modelos de BQ, NQ, HQ y PQ, podemos proveer los productos de acuerdo con sus requisitos especiales de procesamiento.
 **Características del producto**

1, Toda estructura de moldeo por compresión: tamaño preciso y sin deformaciones.

2, Canaleta en forma de U: asegura que los núcleos de roca puedan colocarse de forma ordenada en la parte inferior de la canaleta sin considerar el diámetro.

3, Exclusivo diseño inferior: para apilamiento estable y firme.

4, Temperatura entre 30 y 40, uso de largo plazo, sin deformación, sin envejecimiento.

5, Ranura para etiqueta: transparente, resistente al agua y al polvo, fácil para cambiar la información y evitar daños de la etiqueta.

 **Especificaciones**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TIPO | ANCHURA INTERIOR DEL COMPORTAMIENTO SIMPLE (mm) | LONGITUD (mm) | NO. DE COMPORTAMIENTO | PESO（kg/UNIDAD） | TAMAÑO(mm) |
| HQ | 65 | 1 | 4 | 2.4 | 1070×385×70 |

**PRECIO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE | MODELO | PRECIO UNITARIO( USD) | CANTIDAD | VALOR |
| Precio de fábrica | HQ | 6.2 | 200 | 1240 |
| FOB | FOB QINGDAO CHINA Mil cuatrocientos sesenta USD           | 1460 |
| CIF | CIF PANAMA  Mil setecientos diez USD  | 1710 |