Soy Adam de Koller. Nos especializamos en los equipos de refrigeración por más de 10 años. Gracias por su consulta de nuestra cámara frigorífica. A fin de ofrecerle el precio y especificaciones lo antes posible, podría confirmar las siguientes preguntas?  
1. Necesita la cámara frigorífica para la congelación rápida o solamente para almacenamiento. Generalmente para el almacenamiento de carne, la temperatura va a ser ajustada de -15℃ a -25℃.  
2. Qué es el tamaño requerido para la cámara frigorífica? O podría decirme cuántas toneladas de carne quiere almacenar?  
3. De acuerdo con nuestra experiencia, la fuente de energía en Bolivia es 380V 50Hz Trifásico.  
  
**Composición de cámara frigorífica**Se consiste en tres partes: unidad de máquina, paneles y la puerta. Aquí está la tabla e imágenes para su referencia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Unidad de máquina** | **Paneles** | **Puerta** |
| Incluyendo **compresor, evaporador condensador y ventiladores de refrigeración** | Espesor: 100mm o 150mm  Material: acero pintado colorbond y **poliuretano** | Tipo: puerta con bisagras  Material: acero pintado colorbond |

Espero su respuesta.