Hola, Fausto.

Gracias por su pronta respuesta.

De acuerdo con su demanda, queríamos recomendar nuestro modelo VCR20 (3m\*3m\*2.3m). Puede almacenar cerca de 3 tons de carne y la temperatura puede ser ajustada de -15℃ a -25℃.

Además, nuestra cámara frigorífica viene con el generador de combustible, lo que permite tener un funcionamiento estable. Hemos vendido la cámara frigorífica a las areas de África, y también usan generador para funcionar la cámara frigofírica. Por lo que no se preocupe con esto.

Aquí está la cotización para su referencia, favor revise.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Items** | **Descripción** | **Especificación** | **Precio unitario** | **Valor total** |
| 1 | Unidad de refrigeración | Compresor de Bitzer, válvula de expansión, válvula solenoide, protector de alta/baja presión, condensador de aire, filtro seco, caja de control | $3,790 | $3,790 |
| 2 | Puerta con bisagras | **Dimensiones**800mm\*1800mm**Espesor** 150mmCon cerradura, manija de seguridad y cable de calefacción | $390 | $390 |
| 3 | Paneles de aislamiento | **Espesor:** 150mm**Material:** acero colorbond con poliuretanoVentana de equilibrio, cortina, luz a prueba de humedad, piso de aislamiento | 37 USD/㎡ | $1,665 |
| 4 | Generador de combustible | **20kw, tipo silencioso** | $3,230 | $3,230 |
| **Precio FOB Puerto de Guangzhou: $9,075 USD** |

Favor note que el generador de combustible es opcional. Si ya lo tiene, no lo necesita comprar.

Para más parámetros detallados e imágenes, favor revise la cotización del anexo, que está en la versión inglesa.

Mi amigo, favor dejenos saber si nuestra cámara frigorífica pude satisfazer sus requisitos. Si no, vamos a recomendarle otro modelo.

Espero su respuesta.