Olá, Joao  
Obrigada por sua carta. Chamo-me Phoenix Anny. Nos especializamos na fabricação de máquinas para fabricar copos e tigelas de papel.  
No seguinte está as informações dos seguintes dois equipamentos:  
Máquina para fabricar copos grandes/tigelas de papel MG-Z35  
1) Ligação ultra-sónica lateral, pode ser para ambos copos para bebidas quentes e frias. Ligação de fundo com sopro de ar, bom efeito de formação, boa apariência.  
2) Adequado para produzir copos/tigelas de tamanho de 4-35oz (pode produzir diferentes tamanhos de copos/tigelas atraves da troca de moldes).  
3) Sistema de lubrificação automática, fácil operação e manutenção, longa vida útil da máquina.  
4) Programa PLC, operação com tela tátil, simples e seguro.  
5) Velocidade de 40-50pçs/min.  
6) Preço FOB Ningbo, China 17000USD/Unidade   
Link de video: <https://www.youtube.com/watch?v=feYMkE1QnQg>  
  
Máquina para fabricar copos de papel MG-C800  
1) Estrutura de came tipo aberta, alta precisão, alta capacidade, longa vida útil.  
2) Transmissão de engranagem de eixo longitudinal, que pode compensar a instabilidade da cadeia durante sua transmissão.  
3) Estrutura integral tipo caixa para o enchimento de óleo, pulverifização, alimentação de óleo e lubrificação, pode reduzir o desgaste e dissipar o calor efetivamente para garantir o funcionamento rápido da máquina.  
4) Controle PLC para todo o processo de produção, sistema de monitorização de falhas com seguimento da fotocélula.  
5) Controle servo para alimentar os fondos de copos, se não deteta o copo, não vai alimentar o fondo.  
6) Adota o aquecedor de Leister de Suíça para a ligação de parede e fondo de copos. Primeiro envia o fondo de copo ao molde para o aquecimento, o que eleva o efeito de aquecimento e garantir a qualidade de estampagem.  
7) A primeira enrolagem de borda adota a rotomoldagem tipo expansão interior, o que eleva a força de moldagem de papel; A segunda enrolagem de borda adota a moldagem a quente, tamanho preciso e boa apariência.  
8) Adota a recepção de copos rotativa de três estações, alta eficiência e estabilidade.  
9) O dispositivo de empilhamento de copos tem a função de eliminação de produtos desclassificados.  
10) Velocidade de 90-110pçs/min.  
11) Preço FOB Ningbo, China 38000USD/Unidade.  
  
Link de video: <https://www.youtube.com/watch?v=S9l5OfxvxN4>  
  
No anexo segue nosso folheto de equipamentos para sua referência, qualquer outra dúvida se tem, não hesite em contatar-me via email ou whatsapp: 0086-18815053582.  
  
Atenciosamente,  
  
Phoneix