Hola,  
Por favor véase la table de parámetros de los modelos y elija el modelo adecuado, luego voy a cotizarle el precio y enviar los parámetros técnicos.  
Además, cómo quiere procesar después de filtrar el agua residual?

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo | XWN1 | XWN2 | XWN3 | XWN4 | XWN5 | XWN6 |
| Area de filtro(m2) | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 20 |
| Malla(mesh) | 60-225 | 60-250 | | | | |
| Capacidad(t/h) | 50-100 | 80-150 | 100-200 | 120-240 | 150-300 | 170-380 |
| Velocidad rotativa(r/min) | 4-6 | | | | | |
| Presión del agua contralavado(Mpa) | 0.30 | | | | | |
| Potencia del motor(Kw) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Diámetro del cilindro de filtro(mm) | Φ1000 | Φ1250 | Φ1250 | Φ1500 | Φ1500 | Φ1500 |
| Longitud del cilindro de filtro(mm) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Tasa de eliminación SS: 70-80% | | | | | | |