Natalia Cardona Girado,

Hola!
Estoy feliz de recibir su consulta via nuestro sitio web [cnsinimachinery.com.ar](http://cnsinimachinery.com.ar/2-1-paper-bowl-forming-machine.html). Nuestra empresa fue establecida en 1998, se especializa en los equipos de fabricación de productos de papel, tales como máquina de tazones de papel, máquina de vasos de papel y máquina de platos de papel, etc.
De su requisito, quería saber si usted trabaja en esta industria? El modelo de máquina de tazones de papel es JBZ-D30 de baja velocidad, la velocidad es 30-40pzs/min. De acuerdo con los diferentes tipos de papeles a usar, la máquina se divide en la máquina con encolado ultrasónico (papel grueso laminado de PE en faz simple, papel laminado de PE en faz doble), y la máquina con encolado de barra de cobre (papel fino laminado de PE en faz simple). El precio de encolado ultrasónico es 13500USD FOB NINGBO, el precio de encolado de barra de cobre es 12000USD FOB NINGBO. Además, los parámetros son:
Especificaciones técnicas:

|  |  |
| --- | --- |
| Modelo | JBZ-D30 |
| Diámetro del tazón de papel | 20-50oz |
| Materia prima | Papel laminado de PE en faz simple y doble |
| Altura de tazón | 50-110 mm |
| Diámetro de boca superior | 90-140mm |
| Diámetro del fondo | 70-110mm |
| Profundidad del fondo | ≤6-12mm |
| Ángulo | 3-8.5º |
| Capacidad | 30-40 piezs /minuto |
| Fuente de energía | 380V 50HZ ( o 220V 50 HZ, de acuerdo con su opción) |
| Potencia total | 13KW |
| Peso | 2300Kg |
| Tamaño de embalaje (L×P×A) | 3150×1580×1850mm,  800X750X1300mm |
| Fuente de aire | Presión de trabajo: 0.6 MPaVolumen de aire de trabajo: 0.2 m3/min (preparado por el cliente) |

Saludos!

LINDI CHEN