我方需要购买离心干燥机将聚乙烯颗粒中的水分干燥,型号为343 Э-4

1. 购买机器须知

为了生产聚乙烯需要型号为343 Э-4离心干燥机,2002-2004年我们使用的是”CARTER DAY COMPANY”公司ADK4-X离心干燥机，现在我方需要购买一台新的离心干燥机，可靠、高效、高生产力。

1. 交付物件‘

一套装备中包括离心干燥机和电动发动机。

1. 需要购买的机器及其技术参数

厂房要求：СП 12131302009 – А, НПБ 105-03 – А

环境要求：ФЗ №123 – 2， ПУЭ – B-1a

易爆物品俄要求：IIB-T2

环境：混合物（水和聚乙烯颗粒）腐蚀物

聚乙烯产量为3500千克/小时

最大送水量：378升/小时

表面颗粒最大含水量：0.08%

传送温度：80摄氏度

最大压强：大气压

电动发动机功率：5.5千瓦

电动机转速：1500圈/分钟

电压：三相380伏

接地系统：TN-C

大小尺寸：长1400mm，宽1000mm，高2200mm

1. 交付货物

一套装备中含有离心干燥机、一套法兰和电动发动机

俄语版本和中文版本（卖家）的技术文件包括：

工作图纸，材料证书，符合关税同盟“关于机器设备安全”条款（TP TC 010/2011）要求的证书，符合关税同盟“关于机器防爆安全”条款（TP TC 012/2011）要求的证书。