Hola, estoy muy feliz de recibir su respuesta.

1. Para el modelo YCWJ-L4020, Trunks le ha enviado la cotización específica en inglés. (Podrían entender la cotización en inglés? Hay muchas descripciones sobre las instalaciones y los parámetros). La ha visto? Una máquina completa incluye de 5 partes: sistema de control, alta presión, plataforma de corte, sistema de suministro de sedimentos y sistema de refrigeración. Además tenemos sistema de suavizado de agua y sistema de eliminación de lodos para elegir. Puede seleccionar según su necesidad. Aquí pongo las tablas simples de cotización y configuración.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Detalles de cotización** | | | | | | |
| **No.** | **Nombre** | **Modelo** | | **Especificación** | **Cantidad** | **Precio unitario** |
| **（USD）** |
| 1-3 | Máquina de chorro de agua CNC | Sistema de alta presión:3742 | Maxi presión: 420MPA | | 1 | **L4020-3742**  **38,000.00** |
| Mesa de corte | **4.0 m \* 2.0 m** | |
| Sistema de control CNC YCWJ | | Basado en Windows con estudio NC |
| 4 | Sistema de alimentación abrasiva | YCWJ-A | | 170L | 1 |
| 5 | Torre de refrigeración de agua | YCWJ-B1 | | Eligir uno según su necesidad | 1 |
| Sistema de refrigeración de aire | YCWJ-B2 | |
| 6 | Sistema de suavizado de agua | YCWJ-C | | Opcional | 1 | **1,100.00** |
| 7 | Sistema de eliminación de lodos | YCWJ-D | | Opcional  3 sets de sistema de bombas y tuberías, un contenedor de arena | 1 | **43,00.00** |
| 8 | Remote de rueda a mano | YCWJ-E | | | 1 | **Gratis** |
| 9 | Piezas de repuesto | List 1&List 2 | | Free with the machine | 1 | **Gratis** |

Marca principal de accesorios：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre | empresa de fabricación | país |
| 1 | Sistema CNC | Weihong | China |
| Software |
| 2 | Servo accionador AC | MITSUBISHI | Japón |
| 3 | Servo motor AC | Japón |
| 4 | Tornillo de bola | TBI    HIWIN | Taiwán |
| Carril guía lineal |
| 5 | Ensamblaje del intensificador | Hypertherm  **LOS émbolos de cerámica , cilindro hp , sellos hp, sellos lp, válvula de retención de cuerpo principal, válvula de retención de cuerpo de salida, válvula de retención de juego de reparación of Ensamblaje intensificador son de EE.UU.(AccuStream/Hypertherm)** | EE.UU. |
| 6 | Válvula de cambio | Sunny | EE.UU. |
| 7 | Aparato eléctrico | SCHNEIDER | Francia |
| 8 | PLC | Siemens | Alemania |

2. Los precios anteriores son de FOB, no incluido el transporte marítimo y la instalación del equipo. Si necesita el precio CIF, por favor dígame el nombre del puerto. Podemos cotizarle el precio que incluye del precio de transporte marítimo y el seguro después de consultar el transitario.

Para instalación y depuración, generalmente envía su empresa el personal a nuestra empresa a estudiar unos 5 días. Sólo necesita cargar del coste de pasaporte, billetes de avión y el alojamiento. Le suministraremos la formación de instalación y depuración por gratis.

Si necesita la formación a domicilio, podemos arreglar un ingeniero a su empresa. Generalmente se termina la formación dentro de 7 días. Los costos de pasaporte, billetes de avión y el alojamiento deben asumir su empresa. El precio del servicio es 120USD/persona/día.

3. El método normal de pago: después de recibir el depósito de 30%, se empieza a fabricar. La fabricación se estima durar 25 días de trabajo. Después de la producción, vamos a enviarle videos y fotos para su inspección. Y después de pagar el el 70% de pago de saldo, arreglamos la entrega.

4. Para las piezas consumibles, podemos regalarle unas herramientas y accesorios al alzar. Puede ver lista 1 y lista 2 en lo siguiente y también puede comprar las piezas consumibles. Por favor revise en el anexo ¨los consumibles de 2000 horas¨ que se enumera las piezas consumibles que se necesitan cambiar y la vida de uso de las piezas consumibles principales para su referencia.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lista 1-** **Herramientas especiales** | | |
| **Item** | **Descripción** | **Calidad** |
| 1 | 60K herramienta de intensificador  (para sello H-P ) | 1 |
| 2 | Circunferencia de llave inglesa (para Cilindro H-P) | 1 |
| 3 | Llave inglesa (para tapa final) | 1 |
| 4 | Llave inglesa (para INTERRUPTOR DE ALTA PRESIÓN) | 1 |
| 5 | Llave (para Filtro de agua) | 1 |
| 6 | Lubricante azul | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lista 2-** **Libre con la máquina** | | |
| **NO.** | **nombre** | **Calidad (set/pcs)** |
| 1 | Rubí | 4 |
| 2 | Boquilla | 1 |
| 3 | Interruptor de agua Hp | 1 |
| 4 | Sello Hp | 1 |
| 5 | Sello Lp | 1 |
| 6 | Equipo de reparación de la válvula de retención Lp | 1 |
| 7 | Elemento de filtro（5 micrón） | 1 |
| 8 | Elemento de filtro（1 micrón） | 1 |
| 9 | Elemento de filtro（0.5 micrón） | 1 |
| 10 | Anillo tórico y virola ensamblada | 1 |
| 11 | Tapa de la válvula del acumulador | 1 |
| 12 | Conector de tubo | 2 |
| 13 | Tapa protectora | 2 |
| 14 | Equipo de reparación de válvulas de aire | 1 |

5. En cuanto a los precios de otros equipos que ha mencionado en el correo, el precio de bomba se refiere al de sistema de presión alta? Nuestro sistema de presión alta se puede vender solamente, el precio por separado del modelo 3742 del sistema de presión alta es FOB 17800USD. Si lo necesita, puedo enviarle otra cotización. El suavisador de agua y el sistema de osmosis inversa que ha mencionado deben ser nuestro sistema de suavisado de agua que hay precio en la tabla anterior (1100USD).No tenemos sistema de reciclado de agua porque como el proceso de corte en agua está añadido arena, en el agua usado hay residuos de arenas que es muy sucio. Todavía no existe el sistema de reciclado de agua en el mercado ya que tiene un coste alto.

6. Los precios de otros equipos que ha mencionado se pueden encontrar en la lista de ¨los consumibles de 2000 horas¨.

Cualquier otro problema, siéntese libre de contactarme. Gracias.