备用件

**1/ 液压剪板机« EMS QC11Y-12x3200 Hydraulic shearing machine»**

* 12个固定器（plates holders），如下图所示。
* 01副刀具(下刀具和上刀具)，材质为标准材质: 6 Cr W 2Si
* 12个万向球 (Ball transferts)
* 02个液压阀，如下图所示。

**2/ 压弯机« WC67Y-200/3200 Hydraulic plate bending machine»**

* 01副刀具(上刀具和V型下刀具)，标准材质

**3/ 冲孔机« Hydraulic tron worker type Q35Y-20»**

* 模具和冲头Ø 8, Ø12, Ø16, Ø22, et Ø24mm

**4/ 带锯机 « G4023 band saw & G4028/65»**

* 油泵
* 每款带锯机24片刀片
* 01个200升的油桶