COTAÇÃO

Para: Master Box Embalagens Especiais Ltda

Com os melhores cumprimentos: Jose

Data: 18 de maio de 2017

Máquina de colagem automática HM-650A

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Foto  | Especificação | Preço unitário, FOB SHENZHEN,CHINA | Tempo de entrega  |
| Gluing machine | Papel com largura de :80-600mm | 7120 dólares/conjunto  | 15 dias  |
| Espessura do papel: 80-200gsm |
| Velocidade :7-40pcs/min |
| Voltagem:380V |
| Potência:6.6KW |
| Peso líquido: 1100kg |
| Medição: 6350\*1650\*1100mm |
| **Funções e características:** A máquina de colagem automática é adequada para alimentação e colagem do papel que é usado para fazer capa do livro, caixa rígida, caixa de configuração e mais.Ela tem a função de alimentação automática de papel e colagem, controle de temperatura automático e um temporizador de 24 horas. O ventilador de aspiração nas linhas de montagem evita a ondulação e borbulhamento do papel de cobertura. A absorção do alimentador é aplicada, o que concede uma característica de transporte de papel rápido e estável.Colas de fusão a quente (cola animal) são usadas para saúde e proteção ambiental e economizam custo por causa do sistema de reciclagem e as velocidades ajustáveis. Observação:1, Mesa de trabalho padrão é de cerca de 5 metros 2. 7m, 9m ,11m Mesa de trabalho pode ser personalizada mediante a solicitação do cliente. 3, Remodelar para cola branca ( Opcional)4. Função de funcionamento e paragem ( Opcional) |

Máquina para colagem de cantos HM-40

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Foto  | Especificação | Preço unitário, FOB SHENZHEN,CHINA | Tempo de entrega  |
| HM-40 | Tamanho mínimo da caixa :40x40x10mm | 1330 dólares/conjunto | 10 dias  |
| Tamanho máximo: Sem limite  |
| Velocidade: 20-40pcs/min |
| Voltagem:220V |
| Potência:0.4kw |
| Largura da fita:19mm |
| Comprimento da fita (Max.): 30mm |
| Peso líquido:170kg |
| Medição: 800x500x1400mm |
| **Funções e características :**HM-40 é uma máquina com função de colar os quatro ângulos no interior da caixa rígida (Caixa de cartão cinzento). Economiza os suprimentos com a utilização da fita quente.Caixas coladas por esta máquina apresentam características estáveis, aspeto liso e elegante. É um equipamento indispensável para fazer caixas.**Matérias-primas relacionadas: Fita de PVC** QQ图片20140902100110 20140916_091156**QQ图片20140915182433 20140916_091102** |

Máquina para fazer caixa automática HM-500A

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Foto  | Especificação | Preço unitário, FOB SHENZHEN,CHINA | Tempo de entrega  |
| 4G$W4XO7H4`M}IOOD@JE}ZW | Tamanho máximo da caixa :500x400x120mm | 13970 dólares/conjunto  | 15 dias  |
| Tamanho mínimo da caixa :80x60x10mm |
| Tamanho do dobramento de papel: 10-60mm |
| Velocidade de trabalho: 15-20pcs/min |
| Voltagem:AC220V |
| Potência:2.2kw |
| Peso líquido: 900kg |
| Dimensão da máquina:900x800x2960mm |
| **Funções e características:**Esta máquina está disponível para embrulhar e dobrar a borda do papel da caixa rígida, caixa chique, caixa de papelão, etc. 1. Aplica servo motor e controle PLC.
2. O ajuste dos 4 lados é controlado por parafuso, o que a torna mais precisa e mais fácil.
3. As peças elétricas são de marca de renome internacional. Possuem alta precisão e baixo nível de defeitos.
4. Com as funções de alarme exibidas na tela.
5. Com interruptor de paragem de emergência.
6. 6. Quando a máquina estiver trabalhando, a altura máxima pode ser de 2200mm.

Design 1Design 2 |

Máquina para prensagem de caixa HM-YP300B

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Foto  | Especificação | Preço unitário, FOB SHENZHEN,CHINA | Tempo de entrega  |
| C:\Users\sal11\AppData\Roaming\Tencent\Users\1019307470\QQ\WinTemp\RichOle\Z7Z@IAJ$}B{U)2LZZ73O_5U.png | Tamanho máximo da caixa :250x200x80mm | 1250 dólares/conjunto  | 10 dias  |
| Tamanho mínimo da caixa :50x50x10mm |
| Tamanho ideal da caixa (Max):250x150x60mm |
| Pressão externa:0.5-0.8Mpa |
| Pressão descendente:160-220kgf |
| Pressão lateral: 120-140kgf |
| Pressão ascendente: 40-60kgf |
| Voltagem: AC220V |
| Potência: 20w |
| Peso líquido: 85kg |
| Dimensão da máquina: 800x600x1450mm |

**Nota:**

1. 1. O preço acima é válido por 30 dias, e não inclui custos de instalação
2. Caso o cliente queira que o fabricante envie técnicos para efetuar a instalação e treinamento, ele deverá custear bilhete aéreo de ida e volta, alojamento, alimentação e despesas de transporte no local.
3. Este é o preço básico. Outros requisitos especiais podem ser discutidos mais adiante.
4. Garantia: Um ano
5. Embalagem: Embalagem a vácuo + Caixa de madeira