|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东天弟集团有限公司No.748, Guangshanyi Road,Tianhe District, Guangzhou City,China Guangdong TEAM-D Group Co., Ltd Tel:+86-20-85645017 Fax: +86-20-85645017 | | | | | | | |
| **الشركة: الإستدامة الذهبية للمقاولات المحدودة إلى: عبد الرحمن معمر الهاتف:** 00966551458117 فاكس:  ايميل: [muamar1981@yahoo.com](mailto:muamar1981@yahoo.com)  جوال: | | | عرض السعر 183002-G التاريخ: 2018-03-09 | | | | |
| الموديل | اسم المنتج | الصورة | العدد | وحدة | سعر FOB (USD) | السعر الإجمالي (USD) | المواصفات |
| TDQJ-A1 | منشار قص الجدران الهيدروليكي (ثنائي الأغراض) |  | 1 | Set | 17500 | 17500 | 1. نطاق قطر شفرة المنشار: 400 ـ 1800مم 2. أقصى عمق القص: 830مم 3. أقصى السرعة: 1900rpm 4. طاقة التشغيل: 25كيلووات 5. أقصى قطر الشفرة: 1800مم (استخدام محرك HM-39) |
| TDA25-WX | وحدة الطاقة ذات تحكم عن بعد لاسلكي |  | 1 | Set | 20500 | 20500 | 1) طاقة الاخراج للمحرك: 25 كيلووات  2) مزود الطاقة: 380V,60HZ  التكوينات المعيارية: 1) الطاقة الهيدروليكية TD  2) خراطيم الزيت  3) خراطيم المياه المخصصة  4) زوج من المقابس المقاومة للمياه |

**الملاحظة  
1) شروط السعر:** FOB GUANGZHOU

**2) شروط الدفع:** الدفعة المسبقة 30% عند الطلب، والمبلغ الباقي 70% قبل الشحن  
**3) مدة التسليم:** 15 يوما بعد استلام الدفعة المسبقة.  
**4) التغليف:** تغليف بالكرتون/ تغليف بالصندوق الخشبي  
**5) ميناء الشحن:** GUANGZHOU  
**6) الصلاحية:** 15 يوما  
**شخص للاتصال**

**الاسم:** Gengo Chow

**جوال (واتس اب/** **ويشات):** +86 15899972572

**الايميل:** sales2@gztd888.com