|  |
| --- |
| 广东天弟集团有限公司No.748, Guangshanyi Road,Tianhe District, Guangzhou City,ChinaGuangdong TEAM-D Group Co., LtdTel:+86-20-85645017 Fax: +86-20-85645017 |
| **الشركة: الإستدامة الذهبية للمقاولات المحدودةإلى: عبد الرحمن معمرالهاتف:** 00966551458117فاكس: ايميل: muamar1981@yahoo.comجوال:  | عرض السعر 183002-Gالتاريخ: 2018-03-09 |
| الموديل | اسم المنتج | الصورة | العدد | وحدة | سعر FOB (USD) | السعر الإجمالي (USD) | المواصفات |
| TDQJ-A1 | منشار قص الجدران الهيدروليكي (ثنائي الأغراض) | 　 | 1 | Set | 17500 | 17500 | 1. نطاق قطر شفرة المنشار: 400 ـ 1800مم
2. أقصى عمق القص: 830مم
3. أقصى السرعة: 1900rpm
4. طاقة التشغيل: 25كيلووات
5. أقصى قطر الشفرة: 1800مم (استخدام محرك HM-39)
 |
| TDA25-WX | وحدة الطاقة ذات تحكم عن بعد لاسلكي | 　 | 1 | Set | 20500 | 20500 | 1) طاقة الاخراج للمحرك: 25 كيلووات2) مزود الطاقة: 380V,60HZالتكوينات المعيارية:1) الطاقة الهيدروليكية TD2) خراطيم الزيت3) خراطيم المياه المخصصة4) زوج من المقابس المقاومة للمياه |

**الملاحظة
1) شروط السعر:** FOB GUANGZHOU

**2) شروط الدفع:** الدفعة المسبقة 30% عند الطلب، والمبلغ الباقي 70% قبل الشحن
**3) مدة التسليم:** 15 يوما بعد استلام الدفعة المسبقة.
**4) التغليف:** تغليف بالكرتون/ تغليف بالصندوق الخشبي
**5) ميناء الشحن:** GUANGZHOU
**6) الصلاحية:** 15 يوما
**شخص للاتصال**

**الاسم:** Gengo Chow

**جوال (واتس اب/** **ويشات):** +86 15899972572

**الايميل:** sales2@gztd888.com