**Transportador de Cadena：**

Especificación：W1000\*8000

Tamaño total：Largo 8500 \* Ancho 1500 \* Alto 3000

Ancho interior：1000mm

Motor principal：7,5kw-4

Espesor del tablero lateral: 3 mm

Grosor de la cinta: PVC de 5 mm de grosor

Material del bastidor: viga en I de acero 250#.

Velocidad de rotación: 25r/min

Peso de la máquina: 4 toneladas aprox.

Precio: 85000.00

**Tromel：**

Especificación：¢1000\*5000

Tamaño total：Largo 5200 \* Ancho 1000\* Alto 2500mm

Motor principal：7,5kw-4

Espesor del cuerpo del tambor: 6mm

Tamaño de orificios de la criba: 40 mm (puede personalizarse según los requerimientos del cliente)

Grosor de la cinta: PVC de 5 mm de grosor

Material del bastidor: canal de acero 140# y viga en I de 200#.

Velocidad de rotación: 25r/min

Peso de la máquina: 3 toneladas aprox.

Precio: 155000,00

Panel de control eléctrico：

Tamaño total：800\*400\*1600

Equipado con dos inversores, protección contra sobrecarga, y con inicio retardado por sobrecarga

Precio：6000.00

El precio cotizado es un precio EXW, no incluye impuestos ni costos de flete.