|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格 | 层级 | 外直径（mm） | 断面宽（mm） | 轮辋 | 载重能力（kgs） | 充气压力(kpa) |
| 14.00-24 | 12PR | 1350 | 360 | 8 | 6300 | 425 |
| 17.5-25 | 12PR | 1350 | 445 | 14 | 6150 | 350 |