1. 证书放到导航栏上面。
2. 放板片的参数表格

http://www.pheindustry.com/2-1-replacement-plate.html

http://www.pheindustry.es/2-1-replacement-plate.html

<http://www.pheindustry.ru/2-1-replacement-plate.html>

Replacement Spare Parts for PHE

Replacement Plate range

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Alfa-Laval** | | | | | | | |
| M3 | M6 | M6M | M10B | M10M | M15B | M15M | M30 |
| TS6M | TS20M | TL10 | T20B | AK20 | M10B W | P16 | P26 |
| P36 |  |  |  |  |  |  |  |
| **GEA** | | | | | | | |
| VT4P | VT4 | VT10 | VT20 loc-in | VT20P | NT100 T | NT100 M | NT100 X |
| NT150 S | NT250 S | NT250 M | NT250 L |  |  |  |  |
| **APV** | | | | | | | |
| H17 | N35 | B063 |  |  |  |  |  |
| **TRANTER (SWEP)** | | | | | | | |
| GC51 | GC26 | GX26 | GX51/UFX51 | GX18/UFX18 | GX42 | GL13 | GC18 |
| **Vicarb** | | | | | | | |
| V2 | V4 | V8 | V13 | V20 | V28 | V45 | V60 |
| V85 | V100 | V110 | V130 | V170 | V180 | V205 | V85 |
| **Sondex** | | | | | | | |
| S65 | S81 | S121 |  |  |  |  |  |
| **Funke** | | | | | | | |
| FP02 | FP04 | FP08 | FP10 | FP16 | FP22 | FP12 | FP14 |
| FP20 | FP205 | FP31 | FP40 | FP50 | FP41 | FP60 | FP80 |

**Materials and Thickness**

1. Material: 304SS, 316SS, Ti, ASMO254, Hastelloy C-276, Ni201, 904L

2. Thickness: 0.5mm, 0.6mm

**Note**  
The above data are presented for reference use only. If you are interested in other models of plates, PHE machines, and gaskets, please contact us.